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[bookmark: _Toc137992730]Введение
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.13 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с изменениями на 22 мая 2020 года.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:
обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;
обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями; 
соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;
минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.
[bookmark: YANDEX_248]Схема водоснабжения и водоотведения Балягинского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

[bookmark: _Toc137992731]Сведения о муниципальном образовании
Булзинское сельское поселение расположено в Каслинском районе Челябинской области Российской Федерации. Булзинское сельское поселение граничит с Огнёвским, Шабуровским, Тюбукским и Береговским сельскими поселениями, с южной стороны с Кунашакским районом.
Местность занята смешанным лесом: сосна, берёза, ель, осина, преобладает берёза. Рельев равный. В 10 км. от села проходит Федеральная трасса Челябинск – Екатеринбург.
На территории Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района находится один населенный пункт – п. Булзи.
Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Булзинского СП является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений, направленных на устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения и водоотведения сельского поселения.
Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:                                                                                                       
обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; 
увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  
повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  
обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления  вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности.
 [image: ]
[bookmark: _Ref536549482]Рисунок 1. Положение Булзинского сельского поселения
[bookmark: _Toc383443675][bookmark: _Toc405817926]

[bookmark: _Toc366077987][bookmark: _Toc383443676][bookmark: _Toc405817927][bookmark: _Toc21563332][bookmark: _Toc137992732]1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Булзинского СП
[bookmark: _Toc383443677][bookmark: _Toc405817928][bookmark: _Toc137992733]1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны
Водоснабжение — это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем хоз-питьевого водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
На территории муниципального образования эксплуатируется 1 система централизованного хоз-питьевого водоснабжения. Система централизованного водоснабжения по назначению является хозяйственно-питьевой и противопожарной. Услуги централизованного хоз-питьевого водоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Булзинский эксплуатационный участок жилищно-коммунального хозяйства».
Водопроводы технического и горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют.
По административно-территориальному признаку система централизованного водоснабжения организованы в с. Булзи.
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
На территории муниципального образования расположена одна эксплуатационная зона хозяйственно-питьевого водоснабжения – система централизованного водоснабжения с. Булзи.
Структура системы водоснабжения в целом состоит из следующих основных элементов:
Водозаборные скважины с установленным насосным оборудованием I-го подъема;
Водонапорная башня;
Напорные магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров.
[bookmark: _Toc137992734][bookmark: _Toc383443678][bookmark: _Toc405817929]1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На момент актуализации централизованной системой водоснабжения Булзинского СП охвачена подавляющая часть поселения.
Частичное отсутствие централизованных систем водоснабжения на территории обусловлено исторически сложившимися особенностями территориальной планировки, использованием индивидуальных источников водоснабжения на территории частной малоэтажной застройки.

[bookmark: _Toc137992735]1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Нецентрализованная система хоз-питьевого водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой хоз-питьевого водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.  
Централизованная система хоз-питьевого водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В соответствии с существующим положением на территории муниципального образования существует 1 технологическая зона централизованного водоснабжения - Технологическая зона МУП «БЭУЖКХ» с. Булзи системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения месторождения подземных вод скважин №526-Ю, №437, №3248 с. Булзи.
[bookmark: _Hlk135843171]Характеристики технологической зоны с указанием права ведения объектами систем централизованного водоснабжения приведен в таблице Таблица 1.
[bookmark: _Ref17904040]Таблица 1. Характеристики технологической зоны 
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения
	Наименование эксплуатирующих организаций
	Балансовая принадлежность объектов ЦСВС
	Право пользования
	Количество поверхностных водозаборов, шт.
	Количество скважин централизованного водоснабжения, шт.
	Количество повысительных насосных станций, шт.

	1
	Система централизованного водоснабжения 
с. Булзи
	МУП «БЭУЖКХ»
	Администрация Булзинского СП
	Хоз. Ведение
	0
	3
	0





16

10

[bookmark: _Toc137992736]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 
Технологическая зона МУП «БЭУЖКХ» с. Булзи системы централизованного хоз-питьевого водоснабжения состоит из следующих основных элементов:
водозаборные скважины №526-Ю, №437, №3248  с установленным насосным оборудованием I-го подъема;
водонапорные башни, 3 шт; 
магистральные и распределительные водопроводные сети различных диаметров протяженностью 12800 м.
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Лицензия на недропользование источниками водоснабжения – ЧЕЛ 80635 ВЭ со сроком действия до 22.06.2042. Максимально разрешенный водоотбор составляет составляет 79,75 м3/сут.
Водозаборный участок состоит из трёх скважин:
1) Скважина №526-Ю, расположена в с. Булзи (Горбуновка), введена в эксплуатацию в 1977 году. Дебет скважины составляет 988 м3/сут. Глубина скважины составляет 80 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 16,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
2) Скважина №437, расположена в с. Булзи (МТМ), введена в эксплуатацию в 1966 году. Дебет скважины составляет 108 м3/сут. Глубина скважины составляет 70 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 10,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
3) Скважина №3248, расположена в с. Булзи (Степная), введена в эксплуатацию в 1978 году. Дебет скважины составляет 18 м3/сут. Глубина скважины составляет 70 м. На скважине в 2022 году установлен насос I подъёма ЭЦВ-6 мощностью 5,0 кВт, производительностью 10,0 м3/ч. Учет поднимаемой воды ведется посредством счетчика ПС4213. Устройства частотного регулирования насосного оборудования не установлены.
Из скважин вода забирается насосами I подъёма и по магистральному водоводу подается к водонапорной башне, в которой хранится объём для регулирования неравномерности водопотребления и достигается необходимый гидравлический режим. Далее по системе трубопроводов через распределительные сети суммарной протяженностью 12800 м вода попадает к потребителям. Средний диаметр водопроводов составляет ~60 мм, износ – 80 %. Основной материал водопроводов – полипропилен. Зоны санитарной охранына скважинах находятся в разработке. 
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[bookmark: _Ref21550305]Таблица 2. Основные характеристики скважин на территории Булзинского СП
	№ п/п
	Наименование источника
	Наименование эксплуатирующей организации
	Количество подкачивающих насосных станций
	Наличие водоподготовки
	Количество пожарных гидрантов, шт
	Наличие резервного электроснабжения
	Глубина скважины, м
	Глубина загрузки насоса, м
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Наличие ЗСО (I, II, III пояса)
	Учет количества воды

	1
	Скважина 526-ю
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	8

	Нет
	80
	60
	988
	В разработке 
	Счетчик ПС4213

	2
	Скважина 437
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	
	Нет
	70
	60
	108
	В разработке 
	Счетчик ПС4213

	3
	Сважина 3248
	МУП «БЭУЖКХ»
	0
	Нет
	
	Нет
	70
	60
	18
	В разработке 
	Счетчик ПС4213



[bookmark: _Toc366077990][bookmark: _Toc383443679][bookmark: _Toc405817930]1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Применение систем водоподготовки в централизованном водоснабжении имеет следующие функции:
увеличение срока эксплуатации оборудования;
повышение качества водоснабжения (снижение минерализованнотси, хим. составляющих);
предотвращение заболеваемости;
снижение затраты и времени на ремонт (эксплуатацию).
Очистка подаваемой в сеть хоз-питьевой воды на территории муниципального образования не производится, водоподготовительное оборудование отсутствует.
Хранение и использование химических реагентов обработки исходной воды на территории муниципального образования не производится.
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования определяются СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Согласно протоколам лабораторных испытаний отклонения по качеству воды скважин: «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» соответствует по органолептическим и бактериологическим показателям требованиям гигиенических нормативов в 100% случаев отбора проб.
[bookmark: _Toc405817932]1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:
обеспечение необходимых гидравлических режимов работы системы водоснабжения;
установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления;
учет и контроль за рациональным использованием энергоресурсов;
автоматизация и диспетчеризация системы водоснабжения.
На территории муниципального образования повысительные или подкачивающие насосные станции не установлены. 
Оценка энергоэффективности подачи воды производится на базе определения удельного расхода электроэнергии, необходимого для подачи установленного объема воды (Таблица 3).
[bookmark: _Ref91723183]Таблица 3. Оценка энергоэффективности подачи воды
	Показатель
	Ед. изм.
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	Потребление электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	45,3

	Общий забор воды централизованными системами хоз-питьевого водоснабжения
	тыс. м3/год
	26,6

	Удельный расход электроэнергии на организацию централизованного водоснабжения
	кВт*ч/м3
	1,7


[bookmark: _Toc405817933]1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.
На территории муниципального образования проложены водопроводы различных диаметров, выполнены из различных материалов. Водопроводы оборудованы запорной арматурой, пожарными гидрантами и водоразборными колонками. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полипропилен. 
Общая примерная протяженность водопроводов системы централизованного водоснабжения скважин с. Булзи составляет 12,8 км.
Износ сетей водоснабжения составляет 80 %. С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций и сокращения объема утечек и потерь воды эксплуатирующей организацией ежегодно проводятся работы по замене водопроводных сетей. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 
Диаметры трубопроводов, применяемых в системе водоснабжения муниципального образования, колеблются в интервале от 50 до 76 мм. Протяженность и характеристики водопроводов централизованной системы представлены в таблице Таблица 3.
По данным статистики аварийных инцидентов в системе централизованного водоснабжения число инцидентов на водопроводных сетях в 2022 году составило 2 ед. Из них 0 ед. с продолжительностью восстановления свыше суток.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Статистика аварийных инцидентов приведена в таблице Таблица 5. Перечень реконструированных участков водопроводной сети с целью достижения нормативного уровня надежности в период предшествующий актуализации преведён в таблице Таблица 6.

Таблица 4. Характеристики водопроводов централизованой системы водоснабжения Булзинспоко СП
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Протяженность водопроводных сетей систем водоснабжения, м
	Протяженность водопроводных сетей в зависимости от диаметра, м
	Протяженность водопроводных сетей в зависимости от типа материала, м
	Износ сетей, %

	
	
	
	500-80
	76
	70
	65
	63
	50
	40-20
	сталь
	чугун
	поливинилхлорид (ПВХ)
	полипропиленовые
	

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	12800
	 0
	3600
	0
	0
	3000
	6200
	0
	2531
	3669
	 0
	6600
	80


[bookmark: _Ref21550241]Таблица 5. Статистика аварийных инцидентов по эксплуатирующим организациям
	[bookmark: _Ref57395060]№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Год
	Общее количество аварий
	в том числе 
аварии на сетях и объектах
	в том числе 
по продолжительности свыше суток
	Среднее число часов восстановления после аварии

	
	
	
	
	
	
	

	0
	-
	ГГГГ
	шт.
	шт.
	шт.
	ч

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	2020
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	
	
	2021
	 н/д
	 н/д
	 н/д
	 н/д

	
	
	2022
	2
	2
	0
	 н/д



[bookmark: _Ref136267961]Таблица 6. Ремонт сетей водоснабжения за 2020-2022 гг	
	№ п/п
	Наименование системы водоснабжения (технологическая зона)
	Участок водопроводной сети
	Протяженность, м
	Год ремонта 

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	ул. 1 Мая
	10
	2022

	2
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	ул. Ленина 
	5
	2022



[bookmark: _Toc383443684][bookmark: _Toc405817935]1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Основными проблемами развития системы водоснабжения Булзинского СП являются:
проблемы в развитии планировочной структуры города: случайное и периодически необоснованное возникновение новых участков индивидуальной застройки вследствие сокращения объёмов строительства многоэтажного жилья; недостаточная связанность планировочных районов между собой;
проблемы  нерационального использования подземных вод являются: низкая степень освоения запасов подземных вод; истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.
проблемы отсутствия проектов организации зон санитарной охраны, что может приводить к загрязнению источников водоснабжения продуктами жизнедеятельности человека, либо техногенными факторами;
вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Вторичное загрязнение может приводить к снижению качества воды, повышению мутности, изменению цвета и запаха;
отсутствие систем водоподготовки источников водоснабжения; 
отсутствие автоматизации технологического процесса водоснабжения не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.
потери воды при транспортировке. Сокращение потерь воды в водопроводящих элементах водохозяйственных систем жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса требует реконструкции и модернизации систем водопадами, восстановления и устройства облицовки каналов, реконструкции оросительных сетей, внедрения современных водосберегающих технологий и оборудования. 
высокий средний уровень физического износа водопроводных сетей (80%). Истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры приводят к высоким значениям потерь воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Износ водопроводных сетей вызван большим  процентом  коррозии на наружных поверхностях и зашлакованность на внутренних поверхностях трубопроводах.   
недостаточная степень оснащенности потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета не только позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит внедрять системы диспетчеризации.
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, на территории муниципального образования не выявлены.
1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения)
[bookmark: _Ref535421999]На территории муниципального образования не используются закрытые системы горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992737]1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Булзинское СП не относится к территории вечномерзлых грунтов, поэтому технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют. Сети и водоводы расположены на глубине ниже глубины промерзания и не подвергаются воздействию отрицательных температур.
[bookmark: _Toc137992738][bookmark: _Toc405817936]1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
В соответствии с предоставленными данными перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения приведен в таблице Таблица 7.
[bookmark: _Ref20158025]Таблица 7. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
	[bookmark: _Toc21563333]№ п/п
	Наименование системы водоснабжения
	Наименование эксплуатирующих организаций
	Балансовая принадлежность объектов ЦСВС
	Право пользования
	Должность, лицо

	1
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи
	МУП «БЭУЖКХ»
	Администрация Булзинского СП
	Хоз. Ведение
	Директор, Мухаметшин Р. А.





[bookmark: _Toc137992739]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc137992740]2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Задачи, решаемые схемой водоснабжения и водоотведения: 
1) охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
2) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
4) обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
5) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:
1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;
2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, хоз-питьевого водоснабжения и (или) водоотведения;
4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;
5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;
6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;
8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к плановым целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
	Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности эксплуатирующих организаций в сфере водоснабжения приведены в таблице Таблица 8.
[bookmark: _Ref91785354]Таблица 8. Фактические показатели надежности, качества, энергетической эффективности
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	Показатели качества питьевой воды

	1
	Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям
	%
	100

	2
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды
	ед.
	2

	3
	Средняя длительность восстановления после аварии
	ч
	0

	Показатели энергетической эффективности

	4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0

	5
	Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды
	тыс. кВт*ч
	45,3

	6
	Эффективность использования энергии (энергоемкость) на производство и транспортировку воды
	кВт*ч/м³
	1,7


 Плановые на расчетный срок схемы водоснабжения целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности приведены в разделе 7 настоящего документа.
[bookmark: _Toc137992741]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
Прогноз спроса на водоснабжение для перспективной застройки Булзинского СП на период до 2033 г. определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.
[bookmark: _Hlk21562942]Строительство новых крупных объектов в сельском Булзинского поселении до конца рассматриваемого периода (до 2033) года не планируется. Отключение существующих или присоединение новых объектов к водопроводным сетям не ожидается. 
Развитие централизованной системы водоснабжения п. Булзи будет осуществляться посредством замены изношенных металлических участков водоводов, на полиэтиленовые трубопроводы и реконструкции или замены  устаревшего оборудования.

[bookmark: _Toc21563334][bookmark: _Toc137992742][bookmark: _Toc405817937]3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 
[bookmark: _Toc137992743][bookmark: _Toc383443687][bookmark: _Toc405817939]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке
По данным ресурсоснабжающей организации объем поднятой холодной воды на территории Булзинского СП в 2022 году составил 26,6 тыс. м3/год, потери составили 0,0 тыс. м3 /год, объем полезного отпуска из сети составил 26,6 тыс.м3 /год.
Центразизованное горячее и техническое водоснабжение на территории Булзинского СП на период актуализации отсутствуют.
Таблица 9. Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Системы водоснабжения с. Баляга

	1
	Общий забор хоз-питьевой воды централизованными системами в год, тыс. м3
	26,6

	1.1.
	Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, тыс. м3
	0,0

	1.2.
	Неучтенные расходы и потери хоз-питьевой воды в сети, % от отпуска
	0,0

	1.3.
	Отпущено хоз-питьевой воды из сети, всего, тыс. м3
	26,6

	2
	Общий забор технической воды в год, тыс. м3
	0,0

	3
	Общее производство горячей воды в год, тыс. м3
	0,0

	4
	Общий забор в нецентрализованных системах водоснабжения в год, тыс. м3
	0,0

	
	ИТОГО, тыс. м3
	26,6


[bookmark: _Toc137992744]3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия источников водоснабжения Булзинского СП с указанием структурных составляющих представлен в таблице Таблица 10.
Анализ таблицы показывает, что потери при транспортировке в централизованных системах водоснабжения муниципального образования не учитывались в расчете балансов систем водоснабжения.
[bookmark: _Ref21471560]Таблица 10. Территориальный водный баланс подачи воды
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	1
	Общий забор воды в год
	тыс. м3/год
	26,6

	2
	Поступило на сооружения водоподготовки
	тыс. м3
	0,0

	3
	Расход на собственные нужды
	тыс. м3
	0,0

	4
	Отпущено в сеть
	тыс. м3
	26,6

	5
	Неучтенные расходы и потери воды в сети
	тыс. м3
	0,0

	6
	Неучтенные расходы и потери воды в сети, % от отпуска
	%
	0,0

	7
	Отпущено из сети, всего
	тыс. м3
	26,6

	7.1.
	население
	тыс. м3
	25,8

	7.2.
	бюджетные организации
	тыс. м3
	0,8

	7.3.
	прочие потребители
	тыс. м3
	0,0

	8
	Численность обслуживаемого населения
	чел
	500,0

	9
	Количество объектов, подключенных к системе водоснабжения
	шт.
	6,0

	10
	Потребление электроэнергии на централизованные системы
	тыс.кВт.ч/ год
	45,3

	11
	Максимальная производительность систем водоснабжения
	м3/сут
	73,0

	12
	Фактическое среднечасовое потребление
	м3/сут
	73,0

	13
	Резерв системы водоснабжения
	м3/сут
	0,0
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[bookmark: _Toc405817940][bookmark: _Toc137992745]3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения
Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей за 2022 г. на территории Булзинского СП представлен в таблице Таблица 11 и на рисунке Рисунок 2.
[bookmark: _Ref21472419]Таблица 11. Распределение водопотребления по группам потребителей в централизованных системах
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Система централизованного водоснабжения с. Булзи

	1
	Отпущено из сети, всего, тыс. м3
	26,6

	1.1.
	в.т.ч население ХВС, тыс. м3
	25,8

	1.2.
	в.т.ч население закрытые ГВС, тыс. м3
	0,0

	1.3.
	в.т.ч бюджетные организации, тыс. м3
	0,8

	1.4.
	в.т.ч прочие потребители, тыс. м3
	0,0




[bookmark: _Ref21472852]Рисунок 2. Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей
[bookmark: _Toc366078000][bookmark: _Toc383443689][bookmark: _Toc405817941]Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования является население (жилые здания), его доля составляет 97% от общего полезного отпуска. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 3%, прочих потребителей – 0%. 
[bookmark: _Toc137992746]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
На территории  муниципального образования в соответствии с решением Челябинской областной Думы от 05.09.2006 №14/9 утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях по Каслинскому муниципальному району  в соответствии с таблицей 

Таблица 12.
[bookmark: _Ref21474498]

Таблица 12. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека
	N 
п/п 
	Водопотребители, степень благоустройства 
	Ед. изм. 
	Нормативы потребления 

	1 
	Дома с частичным благоустройством 
	

	1.1 
	с холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,1435 

	1.2 
	с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,0861 

	1.3 
	с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,0934 

	1.4 
	с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,1438 

	2 
	Дома с полным благоустройством 
	

	2.1 
	оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2110 

	2.2 
	этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500 - 1700 мм с душем 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2120 

	2.3 
	этажностью свыше 10 и жилые дома повышенной комфортности (свыше 3-х водоразборных точек) 
	Гкал/на 1 чел. в месяц 
	0,2230 

	3 
	Общежития 
	


По сводным балансам эксплуатирующих организаций фактическое потребление населением воды представлено в таблице Таблица 13.
[bookmark: _Ref57377409]Таблица 13. Фактическое потребление населением воды
	Показатель
	Горячая вода (открытые системы теплоснабжения)
тыс.м3/год
	Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс.м3/год
	Техническая вода, тыс.м3/год

	Фактическое потребление населением
	0,0
	26,6
	0,0


[bookmark: _Toc366078001][bookmark: _Toc383443690][bookmark: _Toc405817942][bookmark: _Toc137992747]3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
[bookmark: _Toc366078002][bookmark: _Toc383443691][bookmark: _Toc405817943]На территории муниципального образования расчет за поставленные ресурсы водоснабжения осуществляется на основании расчетного (нормативы) или учетного (приборы учета) метода.
Учет водопотребления частного малоэтажного жилого фонда, подключенного к системам централизованного водоснабжения, осуществляется на основании утвержденных нормативов.
Информация о наличии приборов учета на многоквартирных домах на территории муниципального образования представлена в таблице 

Таблица 14.
[bookmark: _Ref57330458]

Таблица 14. Приборы учета энергоресурсов МКД системы водоснабжения
	Система ресурсоснабжения
	Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ
	Фактически установлено 
	Процент, %

	ХВС
	197
	60
	30,46

	ГВС
	0
	0
	0,00


[bookmark: _Toc137992748]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водоводов.
[bookmark: _Hlk136187786]Производительность водозаборов Булзинского СП складывается из производительности всех источников в соответствии с таблицей Таблица 15.
[bookmark: _Ref21477089]Таблица 15. Производительность водозаборов Булзинского СП
	№ п/п
	Наименование источника
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Потребление, м3/сутки
	Резерв, м3/сутки

	1
	скважина 526-ю
	988,0
	73,0
	1041,0

	2
	скважина 437
	108,0
	
	

	3
	сважина 3248
	18,0
	
	


Анализ таблицы говорит об отсутствии резерва и дефицита водоснабжения в системе.
[bookmark: _Toc137992749]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет 
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды населением на срок не менее 10 лет в соответствии с первым (базовым) сценарием развития представлены в таблице 
[bookmark: _Ref20162370]Таблица 16. 
Таблица 16. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
	Год
	Горячая вода (открытые системы теплоснаб-жения), тыс.м3/год
	Хоз-питьевая вода (включая ГВС закрытых систем теплоснабжения), тыс.м3/год
	Бюджетные организации, тыс.м3/год
	Прочие потребители, тыс.м3/год
	Потери при транспортировке, тыс.м3/год
	Техническая вода, тыс. м3/год

	2022
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2023
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2024
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2025
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2026
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2027
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2028
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2029
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2030
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2031
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2032
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00

	2033
	0,00
	26,60
	0,80
	0,00
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc137992750]3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
Описание централизованной системы горячего водоснабжения Булзинского СП с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности, при наличии приведено в Разделе 1, подразделе 1.4.5.
[bookmark: _Toc137992751]3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
По результатам анализа существующих документов территориального планирования, проектов планировки и межевания в перспективе подключение к централизованным системам водоснабжения новых объектов не планируется.
[bookmark: _Toc137992752][bookmark: _Toc383443692][bookmark: _Toc405817944]3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по данным эксплуатирующих организаций представлено в Разделе 1.
[bookmark: _Toc137992753]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей Булзинского СП представлен в таблице Таблица 17. 
[bookmark: _Ref20163484]Таблица 17. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей
	Потребители
	Ед. изм.
	2022 (факт)
	2024 (1этап)
	2033 (расч. срок)

	Хозпитьевая вода, в т.ч.
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Население
	тыс. м3
	25,8
	25,8
	25,8

	Бюджетные организации, соцкультбыт
	тыс. м3
	0,8
	0,8
	0,8

	Прочие
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: _Toc137992754]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды Булзинского СП при ее транспортировке представлены в таблице 

Таблица 18.
[bookmark: _Ref21513414]

Таблица 18. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды
	Показатель
	Ед.изм.
	2020 (факт)
	2024 (1этап)
	2036 (расч. срок)

	Потери питьевой воды (в том числе закрытые системы ГВС)

	Подано в сеть
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Потери в сетях (годовые)
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпущено воды всего
	тыс.м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Потери горячей воды (нет возможности контроля, только в рамках системы теплоснабжения в целом)

	Подано в сеть
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери в сетях (годовые)
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	Отпущено воды всего
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Потери технической воды

	Потери в сетях
	тыс.м3
	Отсутствуют
	Отсутствуют
	Отсутствуют


[bookmark: _Toc137992755]3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения Булзинского СП представлены в таблице Таблица 19.
[bookmark: _Ref21514259]Таблица 19. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
	Потребители
	Ед. изм.
	2019 (факт)
	2025 (1 этап)
	2036 (расч. срок)

	Централизованное хозпитьевое водоснабжение
	тыс. м3
	26,6
	26,6
	26,6

	Централизованное горячее водоснабжение
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Централизованное водоотведение
	тыс. м3
	0,0
	0,0
	0,0

	Дельта
	тыс. м3
	-26,6
	-26,6
	-26,6


[bookmark: _Toc137992756]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам  
[bookmark: _Toc383177000][bookmark: _Toc383177074][bookmark: _Toc383177208]
Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений производится исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины резерва существующего источника водоснабжения. 
Таблица 20. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
	№ п/п
	Наименование источника
	Дебит скважины,  м3/сутки
	Отпуск в сеть 2022, м3/сутки
	Резерв 2022, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2024, м3/сутки
	Резерв 2024, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2030, м3/сутки
	Резерв 2030, м3/сутки
	Отпуск в сеть 2036, м3/сутки
	Резерв 2036, м3/сутки

	1
	скважина 526-ю
	988
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0
	73,0
	1041,0

	2
	скважина 437
	108
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	сважина 3248
	18
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc137992757]3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Статусом гарантирующей организации в Булзинском СП наделена ресурсоснабжающая организация МУП «БЭУЖКХ». 
[bookmark: _Toc21563335][bookmark: _Toc137992758]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc137992759][bookmark: _Toc405817952]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является:
предоставление населению надежных и качественных услуг водоснабжения;
обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности;
создание благоприятной и безопасной среды проживания населения;
обеспечение соответствия системы водоснабжения современным требованиям к технологиям очистки и транспортировки воды. 
Общие мероприятия в рамках актуализации схемы водоснабжения Булзинского СП на 2024 год предполагается проведение следующих мероприятий:
Модернизация насосного оборудования скважин;
Установка приборов учета в бюджетном секторе в соответствии с требованиями ФЗ №261 в количестве 7 приборов;
Организация зон санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02;
Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления водозаборными сооружениями;
Установка системы водоподготовки;
Установка устройства плавного пуска, частотного регулирования  на погружные  насосы скважин;
Модернизация водонапорной башни;
Инвентаризация объектов систем централизованного водоснабжения;
Замена ветхих разводящих, уличных водопроводных сетей системы водоснабжения протяженностью 12,8 км;
Установка резервных дизель-генераторов для обеспечения функционирования насосного оборудования системы водоснабжения;
Восстановление обсадных колонн (реконструкция) источников водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992760]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Ключевыми мероприятиями, представленными в схеме водоснабжения, являются:
Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей;
Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения;
Мероприятия по установке приборов учета;
Мероприятия по установке систем водоподготовки;
Мероприятия по внедрению АСУ ТП и диспетчеризации.
Мероприятия по замене изношенных участков водопроводных сетей. Техническим обоснованием данных мероприятий является необходимость обеспечения населения питьевой водой высокого качества, повышения уровня надежности и безотказности систем водоснабжения, снижение уровня вторичного ее загрязнения. Как результат вышеперечисленных явлений наблюдается значительное снижение потерь воды при транспортировке. 
Мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны объектов централизованного водоснабжения. Техническая целесообразность данного мероприятия заключается в необходимости приведения в соответствие объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также целесообразности снижения влияния антропогенного фактора на качество подземных и поверхностных вод.
Мероприятия по установке приборов учета. Внедрение приборного учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» является целесообразным с точки зрения контроля над уровнем расходов, прозрачности взаиморасчетов, своевременного выявления аварийных ситуаций. Приборы учета на потребителях позволят внедрить систему автоматической диспетчеризации, что положительно скажется на уровне управляемости системой водоснабжения.
Мероприятия по установке систем водоподготовки. Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе. Целесообразность проведения мероприятия связана с необходимостью поддержания качества воды на необходимом уровне.
Реконструкция существующих источников водоснабжения Реконструкция скважин выполняется в связи с высоким процентом износа колонн, технологического оборудования. 
Внедрение ЧРП. Замена насосного оборудования и оснащение частотнорегулируемыми приводами позволит оптимизировать гидравлический режим централизованной системы водоснабжения. 
Внедрение АСУ ТП и диспетчеризации 
Целью внедрения АСУ ТП водоснабжения является обеспечение надежного водоснабжения населения и промышленности сельского поселения с минимальными эксплуатационными затратами. Переменная часть эксплуатационных затрат, зависящая от режима работы сооружений, включает расход электроэнергии на насосных станциях, утечки и нерациональные расходы воды, расход химических реагентов. Внедрение АСУ ТП позволит устранить перерасход электроэнергии, который обусловлен избыточными напорами воды, нерациональным распределением нагрузки между насосными станциями, а также работой насосных агрегатов при пониженных значениях КПД. 
[bookmark: _Toc137992761]4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Полный перечень мероприятий эксплуатирующих организаций на территории сельского поселения, включающий сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах систем водоснабжения представлен в Разделе 4.1. В соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания новых территорий в сельском поселении не планируется ввод или вывод объектов системы централизованного водоснабжения.
[bookmark: _Toc137992762]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
Необходимо разработать проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением Булзинского СП.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
повышение безопасности производственных процессов;
повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов на объектах систем водоснабжения: расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.
В процессе работы система должна контролировать следующие технологические параметры:
уровень воды в приемном резервуаре (дискретный вход);
контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы;
состояние насосных агрегатов;
потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4кВ;
состояние электрических вводов;
охранно-пожарная сигнализация.
Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Канал связи: телефон или радиоканал.
[bookmark: _Toc137992763]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору.  Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.
Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.
Абоненты, не имеющие приборов учета, расплачиваются за услуги по водоснабжению по расчетным нормативным объемам водопотребления.
Таблица 21. Информация об оснащении приборами учета объектов абонентов
	№ п/п
	Наименование показателя
	Подлежит оснащению приборами учета
	Фактически оснащено приборами учета
	Обеспеченность приборами учёта, %

	1
	Население
	197
	60
	30,46


Общая динамика оснащения системы водоснабжения приборами учета положительна, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Планируется до 2025 г. иметь 100% учета реализованной воды. Основная задержка предполагается с оснащением приборами учета частного сектора
[bookmark: _Toc137992764]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование 
Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:
кольцевание сетей;
количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;
прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засевании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);
при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.
Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Для бесперебойного обеспечения водоснабжением Булзинского СП предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод. Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев в местах врезки потребителей. Глубина заложения водопроводных труб принята в соответствии с действующими нормами.
Выбор трасс трубопроводов имеет свои особенности и затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение сети. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»
В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.
В процессе поиска оптимальной трассы трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи. Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными. 
Проокладывание трасс новых сетей в границах сельского поселения на период актуализации не планируется.  
[bookmark: _Toc137992765]4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 
Место размещения новых резервуаров чистой воды определить на стадии проектирования.
Место размещения существующей водонапорной башни сохраняется, рекомендации не требуются.
[bookmark: _Toc137992766]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Предложенные к строительству объекты системы водоснабжения должны располагаться в границах территории Булзинского СП. Эксплуатационные границы зон размещения объектов определены в Разделе 4.1 по каждой организации. Физические границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения определяются проектами и уточняются на последующих этапах. 
[bookmark: _Toc137992767]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения Булзинского СП приведены в Приложении 1. 
[bookmark: _Toc383443728][bookmark: _Toc405817983][bookmark: _Toc21563336][bookmark: _Toc137992768]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Целью экологической политики Булзинского СП является снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды, а также сохранение природных систем, поддержание их в целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни. 
Стратегией социально-экономического развития Булзинского СП определены следующие приоритеты развития в сфере экологии:
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения;
сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;
обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей.
Основные задачи:
мониторинг состояния атмосферного воздуха;
улучшение состояния водных объектов:
мониторинг состояния качества питьевой воды,
реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений,
внедрение эффективных технологий и средств очистки сточных вод, в том числе хозяйственно – бытового происхождения (в первоочередном порядке);
уменьшение объемов размещения отходов:
раздельный сбор, сортировка и использование твердых бытовых отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами,
развитие сети стационарных и передвижных пунктов сбора вторичных ресурсов,
вовлечение в хозяйственный оборот и увеличение доли перерабатываемых отходов;
уменьшение риска возникновения крупных аварий и катастроф, обусловленных природными и техногенными факторами, и сокращение последствий от них;
обеспечение воспроизводства биологических ресурсов;
развитие экологического туризма:
строительство объектов инфраструктуры в природных парках,
оборудование туристических троп, стоянок, иных объектов, обеспечивающих массовый отдых,
 обеспечение сохранения природных комплексов на особо охраняемых природных территориях путем усиления экологического и санитарного контроля.
[bookmark: _Toc405817984][bookmark: _Toc21563337][bookmark: _Toc21563379][bookmark: _Toc137992769]5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории г сельского поселения являются: 
неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в том числе неканализованная индивидуальная жилая застройка сельских поселений;
поверхностный сток с промышленных и жилых зон сельского поселения;
загрязненные дренажные воды;
фильтрационные утечки воды из различных сооружений;
транспортные магистрали;
прочие источники.
Основными проблемами системы водоснабжения, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются:
· существенное колебание качества воды в поверхностных источниках водоснабжения, расположенных на территории ПКГО, в том числе с превышением возможностей станции водоподготовки в период паводков;
· отсутствие или недостаточная обустроенность зон санитарной охраны собственных водозаборов;
· существенные потери воды вследствие утечек и аварий;
· ысокое удельное потребление электроэнергии в системе водоснабжения; 
· тдельные нарушения нормативов на водозаборах и ВОС, в частности отсутствие ливневых и частично 
· промышленных систем канализации, складирование отходов и материалов, стоянки автотранспорта и т.д. 
· высокий риск загрязнения вод источника водоснабжения с поверхности (в том числе неочищенными или недостаточно очищенными стоками с сельскохозяйственных и животноводческих предприятий, расположенных выше по течению, а также вторичное микробиологическое загрязнение).
[bookmark: _Toc383177013][bookmark: _Toc383177087][bookmark: _Toc383177221]В связи с отсутствием систем химводоподготовки на территории муниципального образования отсутствует необходимость хранения химически активных веществ.
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Булзинского СП. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. К таким мероприятиям можно отнести формирование зон санитарной охраны, модернизацию систем химводоподготовки, отказ от использования хлорсодержащих реагентов.
Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг скважин и прочих объектов систем централизованного водоснабжения. ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения). Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 
Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника. 
Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией. 
Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды. В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопроводов, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.
Своевременный мониторинг месторождений поземных вод, исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, соблюдение требований в области охраны окружающей среды обеспечат выполнение природоохранных мероприятий и исключат негативные воздействия на здоровье людей. 
[bookmark: _Toc21563380][bookmark: _Toc137992770][bookmark: _Toc405817985]5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
[bookmark: _Toc405817986][bookmark: _Toc21563338]На территории муниципального образования мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не осуществляется.
[bookmark: _Toc137992771]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Итоговый перечень мероприятий по реконструкции и модернизации систем водоснабжения Булзинского СП представлена в таблице Таблица 23.
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного водоснабжения Булзинского СП при оптимистичном прогнозе развития в период 2024-2033 гг. составит                        51806,0 тыс. руб. в ценах 2023 г. 
Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2024-2026 гг. Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-14-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице Таблица 22 (Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3)). Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.
Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
[bookmark: _Ref530593290]Таблица 22. Цена на строительство сетей водоснабжения
	Код
	Наименование
	тыс. руб / км

	14-06-001-01
	Диаметром 100 мм глубиной 2 м
	3271,08

	14-06-001-02
	Диаметром 100 мм глубиной 3 м
	4425,44

	14-06-001-03
	Диаметром 125 мм глубиной 2 м
	3456,54

	14-06-001-04
	Диаметром 125 мм глубиной 3 м
	4611,10

	14-06-001-05
	Диаметром 150 мм глубиной 2 м
	3826,50

	14-06-001-06
	Диаметром 150 мм глубиной 3 м
	4994,04

	14-06-001-07
	Диаметром 200 мм глубиной 2 м
	4475,47

	14-06-001-08
	Диаметром 200 мм глубиной 3 м
	5582,35

	14-06-001-09
	Диаметром 250 мм глубиной 2 м
	5114,24

	14-06-001-10
	Диаметром 250 мм глубиной 3 м
	6312,61

	14-06-001-11
	Диаметром 300 мм глубиной 2 м
	5998,32

	14-06-001-12
	Диаметром 300 мм глубиной 3 м
	7095,15

	14-06-001-13
	Диаметром 350 мм глубиной 2 м
	7437,38

	14-06-001-14
	Диаметром 350 мм глубиной 3 м
	8517,36

	14-06-001-15
	Диаметром 400 мм глубиной 2 м
	8344,94

	14-06-001-16
	Диаметром 400 мм глубиной 3 м
	9398,40

	14-06-001-17
	Диаметром 500 мм глубиной 2 м
	10923,24

	14-06-001-18
	Диаметром 500 мм глубиной 3 м
	11897,86




[bookmark: _Ref532375951]Таблица 23. Общая программа мероприятий по модернизации систем водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятие
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030
	2031-2033
	Итого
	

	1
	Капитальный ремонт сетей хоз. питьевого водовода  протяженность 12,8 км. методом реноваций с  разрушением существующих трубопроводов и протягиванием полиэтиленовых труб без изменения их пространственного положения
	41870,0
	
	
	
	
	
	
	41870,0
	Средства бюджетов всех уровней

	2
	Модернизация насосного оборудования скважин
	
	130,0
	
	
	
	
	
	130,0
	Местный бюджет

	3
	Установка резервных дизель-генераторов для оборудования источников водоснабжения Булзинского СП
	
	
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	Местный бюджет

	4
	Организация зон санитарной охраны 1-го пояса скважин Булзинского СП в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02
	
	4000,0
	
	
	
	
	
	4000,0
	Местный бюджет, средства РСО

	5
	Внедрение систем диспетчеризации объектов централизованного водоснабжения с внедрением системы удаленного управления насосами I-го подъема
	
	
	2500,0
	
	
	
	
	2500,0
	Местный бюджет, средства РСО

	6
	Реагентная водоподготовка системы централизованного водоснабжения Булзинского СП
	
	500,0
	
	
	
	
	
	500,0
	Средства РСО

	7
	Установка устройств плавного пуска  на погружные  насосы скважин п. Булзи
	
	
	
	56,0
	
	
	
	56,0
	Средства РСО

	8
	Модернизация водонапорной башни в (проектирование и строительство) с геологическими изысканиями
	
	2500,0
	
	
	
	
	
	2500,0
	Местный бюджет

	9
	Промывка и диагностика возозаборных скважин
Бузлинского СП
	
	80,0
	
	
	
	
	
	80,0
	Средства РСО

	Итого:
	41870,0
	7210,0
	2500,0
	356,0
	0,0
	0,0
	0,0
	[bookmark: _Hlk137992614]51806,0
	



[bookmark: _Toc21563339][bookmark: _Toc137992772]7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
 – показатели качества питьевой воды; 
– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
– показатели качества обслуживания абонентов; 
– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности 
- улучшение качества воды; 
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения Булзинского СП на расчетный срок представлены в таблице Таблица 24.
[bookmark: _Ref20600675]Таблица 24. Плановые значения показателей развития
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица изменения
	Факт 
(2022 г.)
	Расчетный срок (2033 г.)

	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

	1
	Показатели качества

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00

	2
	Показатели надежности и бесперебойности

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,16
	0,00

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,00
	0,00

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	45,30
	41,30

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	1,70
	1,70



[bookmark: _Toc21563340][bookmark: _Toc137992773]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжени
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться Статьей 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ, то есть провести инвентаризацию (паспортизацию) сетей, передать данные объекты в собственность администрации сельского поселения, установить гарантирующую организацию. 
В ходе сбора данных по системе централизованного водоснабжения Булзинского СП, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.
Баланс водопотребления, тыс. м3 в год
Итого ЦСВС	
население	бюджетные организации	прочие потребители	25.8	0.8	0	
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